int sensorPin = A0;

int sensorValue = 0;

void setup(){

Serial.begin(9600);

}

void loop(){

sensorValue = analogRead(sensorPin);

Serial.println(sensorValue);

}